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  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา


   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง 
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา จำนวน 14 สาย
-----------------------------------------------------------------



ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จะทำการตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบล       เสาเภา จำนวน 14 สาย รายละเอียดดังนี้
1. ถนนสายบ้านผู้ใหญ่ทัด ม.1 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ใช้ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน  144 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย
2. ถนนสายชายทะเลหาดบางดี ม.2 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ใช้ดำเนินการ
ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน  60 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย

3. ถนนสายบ้านนายประพันธ์ ม.6 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ใช้ดำเนินการ
ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน  48 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย
4. ถนนสายโรงพระจีน-บ้านนายวิเชียร ม.6 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 155 เมตร ใช้
ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน  36 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย
5. ถนนสายน้ำดำ ม.7 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 340 เมตร ใช้ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้
หินคลุกจำนวน  60  ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย
6. ถนนสายบ้านนายสุข-คลองนาแล ม.8 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ใช้ดำเนิน
การซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน  48 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย
7. ถนนสายทางเชื่อม401 บ้านหัวแรต-คลองท่าหิน  ม.8 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 200

เมตร ใช้ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน  48 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย

8. ถนนสายคลองไก่ฟัก-เพชรประชาอุทิศ ม9,13 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 1,030 เมตร 
ใช้ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน  60 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย
9. ถนนสายทุ่งครั้ง-ชายเขาพรง ม.9 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร ใช้ดำเนิน
การซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน  72 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย
10. ถนนสายบ้านปูนิ่ม ม.10,14,16 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 1,180 เมตร ใช้ดำเนิน
การซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน  144  ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย
11. ถนนสายในลุ่ม-คลองท่าน้อย ม.13 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 360 เมตร ใช้ดำเนิน
การซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน  48 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย
12. ถนนสายบ้านสงวน-บ้านนายธานิน ม.14 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง  700 เมตร ใช้
ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน  48 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย
13. ถนนสายสงวนใน ม.14ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ใช้ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน  48 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย
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14. ถนนสายชอบพัฒนา ม.14ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 660 เมตร ใช้ดำเนินการซ่อมแซม

โดยใช้หินคลุกจำนวน  48 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย

         บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ๒๕๕9 และจะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ 3 มีนาคม ๒๕๕9 เวลา 10.3๐ น. เป็นต้นไป



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน





ประกาศ ณ วันที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9
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(ลงชื่อ)..................................................
         





           (นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)







   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา




� EMBED Word.Picture.8  ���











[image: image3.wmf] 

 

_1402384832.doc


�












