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  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา


   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ 
งานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา จำนวน 8 สาย                                                               -----------------------------------------------------------------



ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จะทำการตรวจรับพัสดุ ของงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา จำนวน 8 สาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
                   

1 ถนนสายชายทะเลหาดบางดี หมู่ที่ 2
      ได้รับความเสียหายเป็นหลุมบ่อ กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทางรวม 50 เมตร ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน 18 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกรดเกลี่ย
2 ถนนคอนกรีตสายบ้านเสาเภา-ชายทะเลบางดี หมู่ที่ 2

               ได้รับความเสียหาย ไหล่ทางถนนถูกน้ำกัดเซาะเป็นหลุมขนาดใหญ่ กว้างเฉลี่ย 1 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางรว 15 เมตร  ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้ดินลูกรังจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตรถมหลุมบริเวณไหล่ทาง และใช้หินคลุกจำนวน 6 ลูกบาศก์เมตร ถมผิวไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ




3 ถนนสายซอยรอยไถ หมู่ที่ 5 


           บริเวณจุดเชื่อมต่อถนนลาดยางสายปากน้ำสิชล-หาดเสาเภา ได้รับความเสียหายเป็นหลุมบ่อ
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ระยะทาง 10 เมตร ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก
จำนวน 6 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบ

        

4 ถนนสายบ้านครูเกษม-หนองเต่า หมู่ที่ 6 


           บริเวณรอยต่อเชื่อมถนนคสล.สายท่าเชี่ยว-หนองเต่า ถนนได้รับความเสียหายเป็นหลุมบ่อ
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ระยะทาง 30 เมตร ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก
จำนวน 30 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบ 

        

5 ถนนคอนกรีตสายบ้านต้นเหรียง-บ้านบางดี หมู่ที่ 7


           ได้รับความเสียหาย ไหล่ทางถนนถูกน้ำกัดเซาะ กว้างเฉลี่ย 0.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ระยะทางรวม 30  เมตร  ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน 6 ลูกบาศก์เมตร ถมผิวไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ

        

6 ถนนสายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 9


            ถนนได้รับความเสียหายเป็นหลุมบ่อ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร
ระยะทางรวม 100 เมตร ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก จำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ
พร้อมเกลี่ยเรียบ




7 ถนนสายทุ่งป้ายอง หมู่ที่ 13


           ถนนได้รับความเสียหายเป็นหลุมบ่อ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร
ระยะทางรวม 200 เมตร ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก จำนวน 66 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ
พร้อมเกลี่ยเรียบ
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8 ถนนคอนกรีตสายบ้านน้ำหัก-สะพานนายเล่ง หมู่ที่ 16 


    ไหล่ทางถนนได้รับความเสียหายถูกน้ำกัดเซาะกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร
ระยะทางรวม 30 เมตร ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุก จำนวน 12 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ
พร้อมเกลี่ยเรียบ 

    บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕61 และจะดำเนินการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ตั้งโครงการ ในวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕61 เวลา 10.3๐ น. เป็นต้นไป



     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน





ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61
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(ลงชื่อ)..................................................
         





           (นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)







   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
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