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  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา


   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 11 ตำบลเสาเภา
-----------------------------------------------------------------



ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จะทำการตรวจรับการจ้างของโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร  หมู่ที่ 11 ตำบลเสาเภา โดยมีรายละเอียดดังนี้
                   1. ขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน 1 จุด  โดยเจาะบ่อบาดาลขนาด ศ.ก. 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า           100 เมตร ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตัวบ่อใช้ท่อกรุพีวีซีชั้น 12.5  รอบบ่อกรุด้วยโคลนผงและกรวดคัดรายละเอียดตามแบบแปลนการตรวจรับบ่อบาดาลของ อบต.เสาเภา

          2.  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำจำนวน 1 ตัว โดยมีแรงส่งรวมไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาด 2 แรงม้าที่ความเร็วรอบระหว่าง 2,700-3,000 รอบ/นาที
 
          3.  ก่อสร้างหอถัง,ถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามแบบมาตรฐานหอถังสูง 20 เมตร ของกองน้ำบาดาลกรมทรัพยากรธรณี
 
         4.  ติดตั้งท่อส่งน้ำพีวีซีชั้น 8.5 โดยใช้ท่อดังนี้ ท่อขนาด ศ.ก. 3 นิ้ว ยาว 4,000 เมตร, ท่อขนาด ศ.ก.          2 นิ้ว ยาว 4,000 เมตร ท่อขนาด ศ.ก. 1.5 นิ้ว ยาว 4,027 เมตร วางแนวท่อตามแบบแปลนแนวท่อส่งน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

         บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ 5 กันยายน ๒๕๕9 และจะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง ณ สถานที่ตั้งโครงการ ในวันที่ 8 กันยายน ๒๕๕9 เวลา 10.0๐ น. เป็นต้นไป



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่  5 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9
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(ลงชื่อ)..................................................
         





           (นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)







   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
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