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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา
----------------------------------------

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา โดยมีราคากลางเป็นเงิน 325,000. – บาท   รายละเอียดดังนี้

หมู่ที่ 1

1.  ถนนสายขุนจันทร์-ดอนแย้   ใช้หินคลุกจำนวน 36 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่ลงหิน  

 
2.  ถนนสายบ้านผู้ใหญ่ทัศน์ ใช้หินคลุกจำนวน 36 ลูกบาศก์เมตรถมหลุมบ่อถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่ลงหิน

3.  ถนนคสล.สาย401-วัดเสาเภา  ดำเนินการซ่อมแซมไหล่ทางริมถนนคสล.จำนวน 2 จุดดังนี้
 

3.1 ใช้ดินลูกรังจำนวน 36 ลูกบาศก์เมตร  ถมไหล่ทางที่เสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทาง 25 เมตร
 

3.2 ใช้ดินลูกรังจำนวน 12 ลูกบาศก์เมตร  ถมไหล่ทางถนนกว้างเฉลี่ย 1เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตรระยะทาง 8 เมตร
หมู่ที่ 3
 
-  ถนนสายสบายใจ  ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 80 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

หมู่ที่ 4
 
1.  ถนนสายห้วยหิน-ไสตาโคตร  ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 50 เมตร ดำเนินการเกรดเกลี่ยหินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ

 
2.  ถนนสายชื่น-พัน  ถนนกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 150 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย
3.  ถนนสายบ้านโกยง-คูชลประทาน  ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทางรวม 60 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 36 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ
หมู่ที่ 5
 
1.  ถนนสายเทพารักษ์ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 60 เมตร ดำเนินการลงหินคลุกจำนวน 12 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ

 
2.  ถนนสายทุ่งนุ้ยถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 70 เมตร ดำเนินการลงหินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ

 
3.  ถนนสายอนามัยต้นเหรียง-ทุ่งนุ้ย  ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 80 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ

หมู่ที่ 6
 
1.  ถนนสายโรงพระจีน-บ้านนายวิเชียร ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 50 เมตร   ใช้หินคลุกจำนวน 36 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
2.  ถนนสายบ้านนายสิทธิ์-นายแท่น ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 30 เมตร   ใช้หินคลุกจำนวน 12 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
3.  ถนนสายบ้านนายโท-ถนนสายวัดสระ  ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 30 เมตร     ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

4.  ถนนสายบ้านหลวงแม๊ก ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 40 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
5.  ถนนสายบ้านเชียรติ้ว  ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 30 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
หมู่ที่ 7
 
1.  ถนนสายบางไม้เหลี่ยม  ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 50 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ(รวมบริเวณหลังท่อเหลี่ยม 1 จุด) พร้อมเกลี่ยเรียบ

 
2.  ถนนสายน้ำดำ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 7  ถนนกว้าง 5 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 80 เมตร ใช้หินคลุก จำนวน 36 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ
 
หมู่ที่ 8
 
1.  ถนนสายโคกยาง-บ้านนางบุญเรือน ถนนกว้าง 5 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 120 เมตร  ใช้หินคลุก จำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
2.  ถนนสายบ้านจ่าเนียรบางยูง  ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 80 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
3.  ถนนสายสี่ห้อง  ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 40 เมตร ใช้หินคลุก จำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ

 
4.  ถนนสายซอยตาเผือก (ม.8-ม.4)  ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 50 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
หมู่ที่ 9
 
1.  ถนนสายทุ่งครั้ง-คลองไก่ฟัก  ถนนผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 90 เมตร     ใช้หินคลุก จำนวน 72 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
2.  ถนนสายประชาอุทิศ  ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 50 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย
 
3.  ถนนสาย ทส.ปช. ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 70 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย
หมู่ที่ 10
 
1.  ถนนสายซอยครูดำ 1 ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 50 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย
 
2.  ถนนสายปูนิ่ม-คูชลประทาน  ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 20 เมตร     ใช้หินคลุก จำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

หมู่ที่ 11
 
1.  ถนนสายไสตาโคตร-เขาแกลบ ถนนผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 120 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
2.  ถนนสายหน้าบ้านนายจำลอง-บ้านนายสร้วง  ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 60 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 12 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
3.  ถนนสายเขาแกลบ-คูชลประทาน ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 100 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 48 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย
 
4.  ถนนสายริมโบราณสถานเขาคา   ถนนผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 40 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ

 
 หมู่ที่12
 
-  ถนนสายท่าเนียน-บางลึก ถนนผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 80 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ

 
หมู่ที่ 13
 
1.  ถนนสายเพชรประชาอุทิศ ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 210 เมตร  ใช้หินคลุกจำนวน 12 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
2.  ถนนสายสงวน-ใสนุ่น ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 80 เมตร    ใช้หินคลุกจำนวน 12 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย
หมู่ที่ 14
 
1.  ถนนสายสามแยกบ้านนายสุชาติ-สามแยกบ้านนางจินดา  ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 70 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

2.  ถนนสายสามแยกจินดา-บ้านครูปุ้ย-สะพานนายเล่ง ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 120 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 12 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย
หมู่ที่ 16
-  ถนนคสล.สายน้ำหัก-สะพานคูนายเล่ง  ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร  ถมไหล่ทางที่เสียหาย
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าว
 
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ละทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3.  มีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  162,500. - บาท  

 
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เวลา 10.00 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ณ สถานที่ทำงานจ้าง 
 
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.  ถึง เวลา 11.00 น.     ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่  27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553  ตั้งแต่เวลา  11.30 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ 500. - บาท ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ระหว่างวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553   ถึง วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ในเว็บไซต์ www.saophao.go.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 7536 – 7326 

 
อนึ่ง  การดำเนินการของนิติบุคคลที่กระทำกับองค์การบริหารส่วนตำบล ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะต้องเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลหรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่น          ดำเนินการแทนได้ 
ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน เมษายน พ.ศ. 2553





                              (นายอำพร ยอดผกา)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2553

 โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา   ลงวันที่  1  เดือน เมษายน พ.ศ. 2553

-----------------------------------------

 
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล”   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา โดยมีราคากลางเป็นเงิน 325,000. -  บาท  รายละเอียดดังนี้

หมู่ที่ 1

1.  ถนนสายขุนจันทร์-ดอนแย้   ใช้หินคลุกจำนวน 36 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตรพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่ลงหิน  

 
2.  ถนนสายบ้านผู้ใหญ่ทัศน์ ใช้หินคลุกจำนวน 36 ลูกบาศก์เมตรถมหลุมบ่อถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่ลงหิน

3.  ถนนคสล.สาย401-วัดเสาเภา  ดำเนินการซ่อมแซมไหล่ทางริมถนนคสล.จำนวน 2 จุดดังนี้
 

3.1 ใช้ดินลูกรังจำนวน 36 ลูกบาศก์เมตร  ถมไหล่ทางที่เสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทาง 25 เมตร
 

3.2 ใช้ดินลูกรังจำนวน 12 ลูกบาศก์เมตร ถมไหล่ทางถนนกว้างเฉลี่ย 1เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตรระยะทาง 8 เมตร
หมู่ที่ 3
 
-  ถนนสายสบายใจ  ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 80 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

หมู่ที่ 4
 
1.  ถนนสายห้วยหิน-ไสตาโคตร  ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 50 เมตร ดำเนินการเกรดเกลี่ยหินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ

 
2.  ถนนสายชื่น-พัน  ถนนกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 150 เมตรใช้หินคลุกจำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย
3.  ถนนสายบ้านโกยง-คูชลประทาน  ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทางรวม 60 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 36 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ
หมู่ที่ 5
 
1.  ถนนสายเทพารักษ์  ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 60 เมตร ดำเนินการลงหินคลุกจำนวน 12 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ

 
2.  ถนนสายทุ่งนุ้ย  ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 70 เมตร ดำเนินการลงหินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ

 
3.  ถนนสายอนามัยต้นเหรียง-ทุ่งนุ้ย  ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 80 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ

หมู่ที่ 6
 
1.  ถนนสายโรงพระจีน-บ้านนายวิเชียร ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 50 เมตรใช้หินคลุกจำนวน 36 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
2.  ถนนสายบ้านนายสิทธิ์-นายแท่น ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 30 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 12 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
3.  ถนนสายบ้านนายโท-ถนนสายวัดสระ  ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 30 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

4.  ถนนสายบ้านหลวงแม๊ก ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 40 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
5.  ถนนสายบ้านเชียรติ้ว  ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 30 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
หมู่ที่ 7
 
1.  ถนนสายบางไม้เหลี่ยม  ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 50 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ(รวมบริเวณหลังท่อเหลี่ยม 1 จุด) พร้อมเกลี่ยเรียบ

 
2.  ถนนสายน้ำดำ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 7   ถนนกว้าง 5 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 80 เมตร ใช้หินคลุก จำนวน 36 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ

 
หมู่ที่ 8
 
1.  ถนนสายโคกยาง-บ้านนางบุญเรือน ถนนกว้าง 5 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 120 เมตร ใช้หินคลุก จำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
2.  ถนนสายบ้านจ่าเนียรบางยูง  ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 80 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
3.  ถนนสายสี่ห้อง  ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 40 เมตร ใช้หินคลุก จำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ

 
4.  ถนนสายซอยตาเผือก (ม.8-ม.4)ถนนกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 50 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
หมู่ที่ 9
 
1.  ถนนสายทุ่งครั้ง-คลองไก่ฟัก  ถนนผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 90 เมตร ใช้หินคลุก จำนวน 72 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
2.  ถนนสายประชาอุทิศ  ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 50 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย
 
3.  ถนนสาย ทส.ปช.  ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 70 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย
หมู่ที่ 10
 
1.  ถนนสายซอยครูดำ 1 ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 50 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย
 
2.  ถนนสายปูนิ่ม-คูชลประทาน  ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 20 เมตร ใช้หินคลุก จำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

หมู่ที่ 11
 
1.  ถนนสายไสตาโคตร-เขาแกลบ ถนนผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 120 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
2.  ถนนสายหน้าบ้านนายจำลอง-บ้านนายสร้วง  ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 60 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 12 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
3.  ถนนสายเขาแกลบ-คูชลประทาน ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 100 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 48 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย
 
4.  ถนนสายริมโบราณสถานเขาคา   ถนนผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 40 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ

 
 หมู่ที่12
 
-  ถนนสายท่าเนียน-บางลึก ถนนผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 80 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ

 
หมู่ที่ 13
 
1.  ถนนสายเพชรประชาอุทิศ ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 210 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 12 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

 
2.  ถนนสายสงวน-ใสนุ่น ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 80 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 12 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย
หมู่ที่ 14
 
1.  ถนนสายสามแยกบ้านนายสุชาติ-สามแยกบ้านนางจินดา  ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 70 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตรถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย

2.  ถนนสายสามแยกจินดา-บ้านครูปุ้ย-สะพานนายเล่ง ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ได้รับความเสียหายระยะทาง รวม 120 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 12 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณที่เสียหาย
หมู่ที่ 16
-  ถนนคสล.สายน้ำหัก-สะพานคูนายเล่ง  ใช้หินคลุกจำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถมไหล่ทางที่เสียหาย
1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1  แบบรูปรายการละเอียด

1.2  แบบใบเสนอราคา
1.3  แบบสัญญาจ้าง
1.4  แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญา)

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
 

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล
 

2.2   ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 

2.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  162,500. - บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีตามกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น   รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
3.  หลักฐานการเสนอราคา
 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้
 

3.1  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 

3.2   หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
 

3.3   สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง(ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ 2.3)

  

3.4  บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆรวมทั้งกำไรไว้ด้วย


3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4.  การยื่นซองสอบราคา
 

4.1  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง
 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ   และราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
 

ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและเสนอราคาต่อหน่วย และต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
 

ราคาที่เสนอ จะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 150 วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
 

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  45 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน
 

4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ ให้ ถี่ถ้วนและเข้าใจในเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 4/2553” โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ในวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553 ระหว่างเวลา 10.30 น.   ถึง  11.00 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ   อำเภอสิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช   
  

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553 ตั้งแต่เวลา 11.30 น.   เป็นต้นไป
 
5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
 

5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
 

5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น


5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
 


(1) ไม่ปรากฏชื่อของผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล
 


(2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
 


(3)  เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
 


(4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
 

5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง


5.5  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำสุด จนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อถือได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามเอกสารสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การทำสัญญาจ้าง
 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5     ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
6.1  เงินสด
 

6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน   3 วันทำการของทางราชการ
 

6.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 

6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย
 

6.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงิน ทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น  1 งวด   (งวดเดียว) ดังนี้
 
งวดที่ 1 (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม สัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ  0.10    ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9.  การรับประกันการชำรุดบกพร่อง
 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
 
เงินค่าจ้างสำหรับงานครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสาเภา ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553
 
จะมีการลงนามในสัญญาจัดจ้างได้ต่อเมื่อมีงบประมาณเพียงพอ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา สามารถยกเลิกการจัดหาได้ หากภายในปีงบประมาณ 2553 ไม่มีงบประมาณ

 

10.1  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวี ดังนี้
 


(1)  แจ้งการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้



(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นว่านั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริการพาณิชยนาวี
 

10.2  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา  หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ


10.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

 
11.  มาตรฐานฝีมือช่าง
 
เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ10  ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
11.1....................................................................-..........................................................................

11.2....................................................................-..........................................................................

11.3.....................................................................-.........................................................................
 
12.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดย เคร่งครัด




         องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
                       

                      วันที่  1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553
